**Памятка при выполнении работ по очистке крыш от снега и льда.**

Основные нормативные требования охраны труда при производстве работ по очистке крыш от снега и льда отражены **Приказе Минтруда России** от 29.10.2020 **N 758н** **"Об утверждении Правил по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве"**.

Отдельные разделы по проведению работ по очистке крыш от снега и льда отражены в **Приказе Минтруда России** от 16.11.2020 **N 782н** **"Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте**".

**Основные требования при производстве работ по очистке крыш от снега и льда.**

**Прохождение работниками:**

- обучения безопасным методам и приемам выполнения работ, обучения оказанию первой помощи пострадавшим и использованию средств индивидуальной защиты, обучения работам на высоте;

- инструктажей по охране труда;

- медицинских осмотров.

**Работодатель** до начала выполнения работ по очистке крыш от снега и льда должен утвердить перечень работ, выполняемых **по наряду-допуску.** Наряды-допуски на производство работ регистрируются в журнале учета работ по наряду-допуску.

В Перечень включаются все работы, выполняемые с поверхности льда и над открытой водной поверхностью, а также работы на высоте, выполняемые на нестационарных рабочих местах, в том числе работы по очистке крыш зданий от снега.

Локальным актом работодателя **должно быть назначено лицо, ответственное за выполнение работ по очистке крыш от снега и льда.**

Работодатель должен обеспечить **разработку и ознакомление работников с инструкциями по охране труда при проведении работ на высоте.**

Лица, осуществляющие производство работ **должны быть обеспечены:**

* специальной одеждой и специальной обувью (согласно типовым нормам бесплатной выдачи СИЗ работникам жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с **Приказом Минздравсоцразвития России от 03.10.2008 N 543н**);
* средствами индивидуальной защиты от падений с высоты (предохранительные пояса, страховочные веревки);
* инвентарными решетками (щитами), сигнальной лентой или веревкой с красными флажками, подвешиваемой на специальных стойках, необходимых для ограждения тротуаров, а в необходимых случаях и проезжой части;
* приспособлениями для сбивания сосулек (крючками);
* деревянными лопатами для очистки крыш от снега.

При сбрасывании снега с кровли должны быть приняты меры предосторожности, **обеспечивающие безопасность прохожих:**

* тротуар, а в необходимых случаях и проезжая часть на ширину возможного падения снега и льда ограждается с трех сторон инвентарными решетками (щитами), сигнальной лентой или веревкой с красными флажками, подвешиваемой на специальных стойках;
* на тротуаре для предупреждения людей об опасности должен быть выставлен дежурный со свистком в сигнальном жилете и защитной каске;
* верные проемы, выходящие в сторону очищаемого от снега ската крыши, запираются или внутри лестничных клеток, арок, ворот, выставляются дежурные для предупреждения людей об опасности.

**Чтобы избежать несчастного случая помните:**

1. Допуск работников на крыши зданий разрешается руководителем работ после осмотра стропил, обрешетки (опалубки), парапета и установления их исправности и прочности, а также мест закрепления средств индивидуальной защиты от падения с высоты.
2. Закреплять средства индивидуальной защиты от падения с высоты необходимо за конструктивные элементы здания. Руководитель работ должен проверять и контролировать качество закрепления работниками средств индивидуальной защиты от падения с высоты.
3. Не закреплять средства индивидуальной защиты от падения с высоты за оголовки дымовых труб.
4. При размещении на время производства работ на крыше здания материала и инструмента должны быть приняты меры, исключающие их падение, скольжение по скату крыши или сдувание ветром.
5. При работе на крыше здания запрещается касаться электропроводов, телевизионных антенн, световых реклам и других электрических установок.
6. Снятие ледяных сосулек с краев крыши здания и у водосточных труб должно производиться специальным приспособлением (крючком). Свешиваться с крыши при выполнении этой работы запрещается.
7. Запрещается сбрасывать снег на электрические и телефонные провода, оттяжки троллейбусных проводов.

**Государственная инспекция труда в Саратовской области**

**г. Саратов, ул. Кутякова, 20**

**Телефон «горячей линии»**

**8 (8452) 24-59-91**