

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ»

**УПРАВЛЕНИЕ ПО ТРУДУ И СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ**

410031, г. Саратов, ул. Комсомольская, 41/41 тел.: (845-2) 39-22-71, факс(845-2) 73-46-13, sartrud@yandex.ru

[www.trudsaratov.ru](http://www.trudsaratov.ru) ОКПО47774909; ОГРН 1036405003744; ИНН 6450037940; КПП 64500

|  |  |
| --- | --- |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Руководителю предприятия** |
| **На \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**Информационное письмо**

Управление по труду и социальному развитию администрации муниципального образования «Город Саратов» доводит до Вашего сведения, что завершено расследование несчастного случая, произошедшего с мастером службы сервиса предприятия, занимающегося ремонтом холодильного оборудования. Стаж работы пострадавшего в данной профессии 12 лет, возраст 40 лет.

Пострадавший, в составе бригады из 2-х человек, выехал в организацию для проведения ремонта холодильного оборудования. Для устранения поломки, а именно, пайки бреши в трубе холодильного устройства, использовался сварочный кислородно-пропановый пост. Пост представляет собой переносное устройство, состоящее из металлической платформы, на которой закреплены кислородный и пропановый баллоны, к баллонам присоединены резиновые рукава, подающие газ на горелку. Со слов пострадавшего перед началом работы был проведен визуальный осмотр оборудования, видимых повреждений обнаружено не было.

Пострадавший с другим членом бригады произвели откачку фреона, и отодвинув холодильный шкаф, приступили к пайке бреши трубы. Через 3 секунды произошел сильный хлопок и возгорание газовой смеси. Один из работников получил 40% ожогов тела. Травма, согласно медицинскому заключению, квалифицирована как «тяжелая».

Комиссией в ходе расследования установлено:

- в соответствии с экспертным заключением причиной возгорания газо-воздушной смеси явилась разгерметизация резинового рукава, вследствие его физического износа;

- работник не был обеспечен сертифицированными средствами индивидуальной защиты;

- в организации в рамках системы управления охраной труда не определены риски получения травм в связи с возгоранием газовой смеси, меры управления не разработаны.

Во избежание получения травм работниками при проведении аналогичных видов работ рекомендуем Вам:

- использовать только исправное оборудование и приспособления, своевременно проводить их осмотр и испытание по инструкциям заводов изготовителей или иным нормативным документам;

- провести идентификацию и оценку профессиональных рисков, разработать способы их минимизации;

- выдавать работникам средства индивидуальной и коллективной защиты, проводить обучение по правильному их применению.

О проведенных мероприятиях прошу проинформировать по факсу 39-22-82 или на адрес электронной почты upravleniepotrudu@yandex.ru.

**Заместитель начальника управления О.М. Седова**

Иванова Н.А.

39-22-83