

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ»

**УПРАВЛЕНИЕ ПО ТРУДУ И СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ**

410031, г. Саратов, ул. Комсомольская, 41/41 тел.: (845-2) 39-22-71, факс(845-2) 73-46-13, [sartrud@yandex.ru](mailto:sartrud@yandex.ru)

[www.trudsaratov.ru](http://www.trudsaratov.ru) ОКПО47774909; ОГРН 1036405003744; ИНН 6450037940; КПП 64500

|  |  |
| --- | --- |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Руководителю предприятия** |
| **На \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**Информационное письмо**

Управление по труду и социальному развитию администрации муниципального образования «Город Саратов» доводит до Вашего сведения, что завершено расследование несчастного случая, произошедшего с наладчиком технологического оборудования промышленного предприятия города.

Стаж работы пострадавшего в данной профессии более 25 лет, возраст 48 лет. Оборудование, использование которого привело к несчастному случаю – вакуумная печь 1985 года выпуска.

Согласно записи в эксплуатационном журнале, печь была остановлена на ремонт 08.12.2020 года, с полным отключением напряжения. Отключение, согласно технологии работ, осуществляется по следующей схеме: предохранители вынимаются из блока электрического распредустройства и помещаются в металлический ящик, находящийся рядом с печью, на ящик блока вывешивается табличка «Не включать! Работают люди». Ключи от ящика хранятся в комнате наладчиков в свободном доступе.

Пострадавший вместе с коллегой получили задание от механика цеха провести ремонт перемычки нагревательной печи. Задания на ремонт и осмотр вакуумной печи наладчикам не давалось.

Один из наладчиков пошел в помещение, где хранился необходимый для ремонта инструмент. Пострадавший остался в цехе. Наладчик, который собирал инструмент, услышал крик старшего мастера, что пострадавший зажат между колпаком и подом вакуумной печи. В результате сдавливания подом пострадавший получил травмы несовместимые с жизнью.

В ходе расследования не установлен лицо, осуществившее установку предохранителей в распредустройство, для приведение в действие пода вакуумной печи.

Комиссией в ходе расследования установлено:

- отсутствие контроля со стороны должностных лиц за соблюдением пострадавшим трудовой дисциплины, инструкции по охране труда наладчика технологического оборудования, а также должностной инструкции (выполнять только задания, полученные от непосредственного руководителя);

- в организации не в полной мере не разработаны мероприятия, направленные на управления риском, получения травм от движущихся частей оборудования, а именно исключения мер по приведению в движение остановленного оборудования.;

- пострадавшим грубо нарушена трудовая дисциплина, должностная инструкция и правила по охране труда для наладчика технологического оборудования.

Во избежание получения травм работниками при проведении аналогичных видов работ рекомендуем Вам:

- усилить контроль со стороны должностных лиц за соблюдением работниками норм и правил охраны труда, трудовой дисциплины, четкого исполнения должностных обязанностей;

- провести идентификацию и оценку профессиональных рисков и разработать способы их минимизации, исключающие получения травм.

О проведенных мероприятиях прошу проинформировать по факсу 39-22-82 или на адрес электронной почты [upravleniepotrudu@yandex.ru](mailto:upravleniepotrudu@yandex.ru).

**Заместитель начальника управления О.М. Седова**